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Kiszelovics és Társa Településtervező Kft.
5000 Szolnok, Karczag L. út 11. I/11.

Iroda/levelezési cím: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5.
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Szolnok, 2012. Október hó

Aláírólap

Martfű város településrendezési tervének

módosításához


Vezető településrendező tervező:
……………………………………………

Kiszelovics Ildikó
                  Településmérnök,városépítési, városgazdasági
                                           szakmérnök


TT-1-16-0238

Martfű város 14/2006 (IV.27.)  számú Képviselő-testületi határozattal jóváhagyott településszerkezeti terve az alábbiak szerint módosul:
1. Martfű településszerkezeti tervének „5. Beépítésre szánt és beépítésre nem szánt területek besorolása” fejezete kiegészül:
Változó besorolású (az előző szabályozás szerint beépítésre szánt) területek az alábbiak:

· kertvárosias lakóterületből – zöldterület

· kisvárosias lakóterületből – zöldterület

2. Martfű településszerkezeti tervének „ 6. Változó területfelhasználás
    területkimutatása” táblázata kiegészül:
	Változó területfelhasználás
	Terület (m2 / ha)

	

	Változó besorolású (az előző szabályozás szerint beépítésre szánt) területek

	

	Kertvárosias lakóterületből – Zöldterület

	~  13 120 m2 (1,31 ha)

	Kisvárosias lakóterületből – Zöldterület


	~ 2 052 m2 (0,20 ha)

	Összesen:
	~ 15 172 m2 ( 1,51 ha)


Beépítésre szánt területből 1,51 hektár terület kerül át beépítésre nem szánt területbe.
3. Martfű településszerkezeti tervének „7. Közterületek” fejezete kiegészül:

Tervezett új közterületek alakulnak ki a Bata - lakótelep területén lévő lakóterületen.
4. Martfű településszerkezeti tervének „8. Területfelhasználási módok, szintterületsűrűségek” fejezetének „- közúti közlekedési terület” bekezdése kiegészül:

Tervezett helyi turisztikai kerékpárút a Tisza belterületi töltésén a regionális kerékpárúthoz kapcsolódva.
5. Martfű településszerkezeti tervének „8. Területfelhasználási módok, szintterületsűrűségek” fejezetének ”- zöldterület” bekezdése kiegészül:

Tervezett új zöldterületek alakulnak ki a Bata - lakótelep területén lévő lakóterületen.
6. Martfű településszerkezeti tervének „10. Védett, védelemre tervezett és védőterületek” fejezet kiegészül:

Tervezett helyi jelentőségű védett természeti érték a Lenin úton (Gesztenye sor) lévő
kétoldali gesztenye fasor.

A Bata lakótelep két lakótömbje helyi területi védelem alá kerül, egyes lakóépületei helyi védelemre tervezettek TSZ – 1/3 jelű tervlap alapján.
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